PC-950M - 깊은우물용(PC)

특장점

☞원심식 Closed Impeller Type 및 Jet사용으로 최대흡상높이 35m 양수가능
☞신뢰성이 높고, 내식 처리된 압력탱크 채용
☞PC-750M과 호환가능

용도

▶ 농업용,비상용 깊은우물 양수용
▶ 갈수기에 우물 수위가 8m이하로 낮아지는 곳

특성표

구분	비자동	전원(V, ㎐)	220V 60㎐
출력(W(HP))	750(1)	소비전력(W)	1350
정격전류(A)	-	온양정(m)	최대 47
흡상(m)	최대 35	압상(m)	12
최대 양수량(ℓ/min)	50(흡상 12m일때)	명판표시 양수량(ℓ/min)	50(흡상 12m일때)
흡입 플랜지경(mm(inch))	32(1 1/4)	토출 플랜지경(mm(inch))	25(1)
비 고	사용Jet에 따라 성능 다름	중량(kg)	31

외형도

성능곡선도